附件
融水县乌支山水电站

水工程建设规划同意书
	工程名称
	融水县乌支山水电站工程

	建设单位名称
	广西融水九源水电发展有限责任公司

	建设地址
	柳州市融水县洞头镇大年河上游平漂河段

	工程任务
	发电

	工程规模
	水库总库容5.17万m3，装机容量3900千瓦（2×1500千瓦+1×900千瓦），装机台数3台。

	工程等级（别）
	工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。

	工程标准
	工程设计洪水标准拦河坝和发电引水建筑物采用20年一遇，校核洪水标准采用100年一遇，发电厂房消能防冲建筑物设计标准采用20年一遇，校核洪水标准采用50年一遇。

	根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》，经审查，本项目符合有关规定，特签发水工程建设规划同意书。

一、规划符合性

该工程已纳入《 广西中小水电水能资源开发规划》 （桂政函﹝2016﹞229号）属规划近期建设项目，符合流域综合规划、防洪规划、柳州市融水县各相关规划协调一致。2026年6月5日柳州市审批局下达《关于融水县乌支山水电站项目核准的批复》柳审批投资核﹝2026﹞13号同意建设乌支山水电站。融水县是乡村振兴重点帮扶县，乌支山水电站建设完成后，就近向融水县供电，可缓解该网区电力供需矛盾，改善当地的投资环境，促进地方经济发展，提高人民物质和文化生活水平，巩固拓展脱贫攻坚成果。
1.工程开发任务

融水县乌支山水电站工程主要任务为发电，并兼顾平漂河段生态环境用水要求，基本符合相关规划要求。

2.工程建设规模
原则同意融水县乌支山水电站工程的布局方案、建设内容、规模和标准，符合水资源开发利用实际。乌支山水电站水库总容量5.17万立方米，电站设计装机容量3900千瓦（2×1500+1×900千瓦），为小（2）型水电工程。建设方案为修建一座拦河引水式电站，
建设内容主要包括：拦河坝1#坝、2#坝、穿河暗涵、防水塔、引水涵洞、压力前池、压力钢管、发电厂房及升压站等。

二、工程等级（别）和标准

工程等级（别）和标准符合国家现行有关规程规范的要求。

三、对第三方合法权益及其他水工程的影响

乌支山水电站建设对用水户、平漂河上下游电站用水无不利影响。
四、管理要求

项目建设单位应严格执行签署的水工程建设规划同意书，在项目审批（核准、备案）及设计、施工期间，不得随意调整本许可审批的项目性质、规模、地点及建设方案等。如有调整，需重新申办水工程建设规划同意书。本同意书签署有效期为5年，有效期内工程尚未开工建设的，同意书自行失效。如需延续，应当在有效期届满三十日前向市水利局提出申请。
柳州市水利局
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